Prilog II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|  |  |
| --- | --- |
| NARUČITELJ: | GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, OIB: 14001865632 |
| PREDMET NABAVE:  | PARKIRNI AUTOMATI 3 KOMADA |
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  JN-150/25 |
| PODACI O PONUDITELJU: |  |
| NAZIV PONUDITELJA: |  |  |
| POSLOVNO SJEDIŠTE: |  |  |
| OIB: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROIZVOĐAČ ROBE: |  |  |
| MODEL/TIP ROBE: |  |  |
| GODINA PROIZVODNJE ROBE: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PARKIRNIH AUTOMATA** | **Postoji****DA ili NE** | **UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI** **I/ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI** |
| 1. | Parkirni automati (PA) posjeduju standard EN 12414:2020 ili jednakovrijedno |  |  |
| 2. | Aluminijsko kućište (AL) ili jednakovrijedno PA modularne strukture sa odvojenim pretincima (tehničko/servisni i štićeni pretinac za kovanice) |  |  |
| 3. | Kućište treba imati stupanj zaštite od atmosferskih utjecaja minimalno IP 54 prema normi EN 62368-1:2020 ili jednakovrijedno |  |  |
| 4. | Pretinac s kazetom za kovanice mora mora biti fizički odvojen od tehničkog dijela, a kazeta zaštićena u čeličnom sefu |  |  |
| 5. | Čelična, samozaključavajuća kazeta za kovanice s dvostrukom bravom i zaštitom od prepunjenja:- prvi ključ omogućuje vađenje kazete iz automata - drugi ključ omogućuje otvaranje kazete |  |  |
| 6. | Nakon pražnjenja kase, parkirni automat treba ispisati potvrdu sa minimalno sljedećim podacima:ID broj (oznaku) terminala PA, datum i vrijeme pražnjenja, redni broj pražnjenja, ukupan iznos gotovine (kovanica), datum posljednjeg pražnjenja |  |  |
| 7. | Termopisač s rezačem za potpuno ili djelomično rezanje parkirne karte |  |  |
| 8. | Prihvat role papira (termo traka) s oznakom za kraj papira, za ispis minimalno 4.500 parkirnih karata  |  |  |
| 9. | Mogućnost ispisa naziva i loga naručitelja na izdanoj parkirnoj karti |  |  |
| 10. | Ekran minimalne dimenzije 9'', osjetljiv na dodir |  |  |
| 11. | Mogućnost odabira jezika na ekranu (hrvatski jezik i minimalno 3 dodatna strana jezika) |  |  |
| 12. | Natpisna ploča s uputstvima i zaštitnim pokrovom za uputstva |  |  |
| 13. | Autonomno napajanje automata (nije potreban stalan priključak električne energije) |  |  |
| 14. | Akumulator 12 V / minimalno 65 Ah u gel izvedbi |  |  |
| 15. | Vanjski solarni panel snage min 30W, odvojen od kućišta automata |  |  |
| 16. | Modem s minimalno 4G brzinom prijenosa mobilnih podataka za potrebe nadzora, upravljanja i fiskalizaciju |  |  |
| 17. | Elektronički čitač kovanica za minimalno 6 vrsta kovanica programiran za prepoznavanje euro kovanica od: 0,05/0,1/ 0,2/0,5/1,0/2,0 EURPrepoznavanje i odbijanje kovanica ostalih valuta |  |  |

**NAPOMENA:**

Ponuditelj je dužan uz prilog II. Tehničke specifikacije priložiti tehničku dokumentaciju (tehnički list, prospekt, katalog, brošuru, ispis specifikacija s web stranica proizvođača i sl.) iz koje mora biti vidljivo da stavke iz Tehničkih specifikacija zadovoljavaju sve tražene tehničke zahtjeve iz istog obrasca. Ako iz tehničke dokumentacije proizvođača nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača, kojom potvrđuje da ponuđeni parkirni automati odgovaraju traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.

U prethodno nabrojanoj tehničkoj dokumentaciji ponuditelji su **obvezni označiti redni broj ponuđene specifikacije** iz priloga II. Tehničkih specifikacija, kako bi naručitelj nedvojbeno mogao provjeriti ponuđene tehničke specifikacije iz istog priloga.

**Prilikom isporuke PARKIRNIH AUTOMATA ovlašteni predstavnici naručitelja provjeriti će isporučene parkirne automate i sastaviti Zapisnik o primopredaji. Ako se prilikom isporuke utvrdi da su podaci u ponudi drugačiji u odnosu na isporučene, a na štetu naručitelja, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_.2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |   |  (potpis odgovorne osobe) |
|  |  |  |
|  |   | (ime i prezime odgovorne osobe) |
|  |  Pečat: |  |